|  |  |
| --- | --- |
| Blank | УТВЕРЖДАЮГлавный инженерАО «Транснефть – Верхняя Волга»*подписано в СЭД* В.Ю. Александров«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |
| **№ п/п** | **Запрашиваемые данные** | **Ед. изм.** | **Технические характеристики** | **Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником закупки** |
|  | Тип | - | Составной из двух блок-контейнеров, офисный |  |
|  | Размер  | мм | 6000 x 4800 x 2500 |  |
|  | Назначение  | - | Размещение удаленного офиса для 4 человек |  |
|  | Обвязка каркаса | мм | Швеллер холодногнутый 120х50х3,5 |  |
|  | Стойки каркаса | мм | Уголок 120х50х3,5 |  |
|  | Связи жесткости горизонтальные | мм | Уголок 120х50х3,5 |  |
|  | Кровельный лист холоднокатанный | мм | Лист 1,5х1250х2500 |  |
|  | Половые, потолочные лаги, обрешетка стен | мм | Брус 40х100 |  |
|  | Обрешетка пола и потолка | мм | Доска от 25 до 30 |  |
|  | Перегородки  | мм | Сухая обрезная доска 40х50 |  |
|  | Отделка потолка | - | Оргалит |  |
|  | Отделка стен | - | ЛДСП |  |
|  | Обшивка дна | мм | Проф лист от 0,3 до 0,4 |  |
|  | Пароизоляция  | мкм | Пленка ПЭ от 80 до 100  |  |
|  | Чистовой пол | мм | ДСП от 16 до 20 |  |
|  | Теплоизоляция по кругу (стены, пол, потолок) | мм | Ursa Geo M11, от 60 до 100 мм |  |
|  | Дверь наружная  | мм | ДГ мет. 2,05х0,86 |  |
|  | Окно | - | ПВХ-профиль. Двухкамерный стеклопакет. Поворотно - откидное |  |
|  | Электропроводка | мм | Кабель-канал ПВХ, кабель ВВГнг 2х2,5, автомат 25А, светильник ЛПО 2х18Вт |  |
|  | Покрытие чистового пола | - | Линолеум бытовой |  |
|  | Вентиляция | - | Естественная |  |

**Согласовано АО «Транснефть – Верхняя Волга»:**

**Начальник ОЭНиНП *Подписано в СЭД* Е.А. Першин**

 **подпись**

**Начальник ОКО *Подписано в СЭД* Д.С. Григорьев**

 **подпись**