Приложение № 2
к документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	[bookmark: _Hlk64549686]№ п/п
	Полное наименование
	Кол-во. 
(шт.)
	Характеристика[footnoteRef:1] [1:  Конкретные  параметры  и  характеристики   заполняются  по  результатам  проведения  конкурентной процедуры  закупки   на  основании технического  предложения  по   заявке победителя] 


	1
	Модульное здание на базе 3-х блок контейнеров 
	3
	Габаритные размеры
	Ширина, мм: не менее 7200
Глубина, мм: не менее 5850 
Высота, мм: не менее 2400


	
	
	
	Каркас, несущий  
	Швеллер, уголок с полимерным покрытием 

	
	
	
	Каркас, несущий пол
	Швеллер не менее 100 мм ГОСТ  

	
	
	
	Каркас, несущий потолок  
	Швеллер не менее 100 мм ГОСТ

	
	
	
	Металлический каркас стык
	Сплошной сварочный шов, антикоррозийная защита

	
	
	
	Стойки несущие угловые
	Уголок не менее 90 мм ГОСТ

	
	
	
	Анти деформационные лаги на пол, потолок  
	 Металлический профиль по 2 шт. на каждый каркас

	
	
	
	Кровля
	Металлический лист не менее 0,8 мм. (Лист ХК ст08пс Г) в фальц замке, гнутый по 
периметру. Гидроизоляция швов битумной мастикой, окрашена ПФ грунт-эмалью в цвет каркаса+ покрытие кровли гидростеклоизолом в 1 слой.

	
	
	
	Внешняя отделка
	Профилированный лист С 8 с полимерным покрытием  

	
	
	
	Стены, пол, потолок каркас
	Обрешетка деревянная брус 40*100 мм

	
	
	
	Продольные лаги под чистовой пол
	Доска обрезная 100*100мм

	
	
	
	Пол черновой
	Днище-оцинкованный лист. Настил, половая доска обрезная 25мм*150мм

	
	
	
	Паро-ветроизоляция  
	Пароизоляционная пленка ПВХ

	
	
	
	Утепление по периметру
	Минеральная вата 100 мм  

	
	
	
	Окна пластиковые
	ПВХ, поворотно откидное 
размер :80*90

	
	
	
	Пол чистовой  
	ЦСП 16мм, линолеум бытовой  

	
	
	
	Отделка внутренняя
	Вагонка категории В

	
	
	
	Электрика
	Кабель-канал ПВХ, 6 шт.двойные розетки , кабель на розетки, 
3*2,5 ВВГ , 6шт. светильники светодиодные , кабель на  светильники  3*1,5 ВВГ ,Автомат  А16  А25

	
	
	
	Двери межкомнатные  
	Деревянная  

	
	
	
	Дверь наружная
	Металлическая с доводчиком  

	
	
	
	Сборка
	В единую конструкцию со стыковочными коробами (внутри стойки-усилители потолка-2 шт.)



Требования к пожарной безопасности:
-	Степень огнестойкости сооружения – IV;
-	Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
-	Класс сооружения по функциональной пожарной опасности – Ф5.1;
-	Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности – В.
        Климатическое исполнение оборудования (составных частей) блок-контейнеров должно соответствовать условиям эксплуатации УХЛ климата, категорий размещения 3, 4 по ГОСТ 15150/ГОСТ 15543.1 и обеспечивать работоспособность в заданных условиях. Температура наиболее холодной пятидневки – минус 26 °C.
Блок-контейнеры и задний из блок-контейнеров, должны соответствовать ГОСТ 16350 и предназначены для эксплуатации в холодной и умеренной климатических зонах России, районы II-5.	
При поставке продукции будут приложены оригиналы следующих документов: товарная накладная и счет-фактура, документы, подтверждающие качество продукции (паспорт, удостоверение, сертификат или иной документ), техническая документация (при наличии) и т.д., одновременно с поставкой.
Поставляемая продукция будет новой, в фирменной упаковке завода-изготовителя, не бывшая в употреблении, не восстановленная, не контрафактная, продукции не изготовлена из материалов, бывших в употреблении. 
Продукция поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность продукции по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность ее порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки) и сборки. Упаковка (тара) будет целой, сухой, не деформированной и соответствовать требованиям ГОСТ.
Продукция хранится, транспортируется, разгружается согласно требованиям завода-изготовителя.
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