ЗАПРОС НА ПОСТАВКУ И УСТАНОВКУ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ (КПП)
Краткое техническое задание, приложение к запросу коммерческого предложения от 24.09.2026
1. Суть запроса
Запрос направляет ИП Садиков Р.Ф., email rustams@airletter.ru. Нужны 2 КПП по характеристикам ниже с поставкой и установкой в Московской области, г. Озёры. Точные адреса сообщим выбранному исполнителю. Срок изготовления и монтажа просим назвать в предложении.
Если ваша типовая модель немного отличается, всё равно присылайте предложение: в правой колонке напишите, чем отличается, и можно ли изготовить точно по заданию.
2. Ключевые характеристики
	Параметр
	Требование
	Ваша модель, отличия

	Количество, размер
	2 шт. КПП. Размер каждого: 5000 x 2400 x 2400 мм (внешние габариты, обязательны)
	

	Планировка
	Три отсека, размеры на схеме ниже ориентировочные. Внешние габариты обязательны, раскладку перегородок согласуем
	

	Каркас
	Металлический цельный сварной неразборный. Швеллер №12П (120x52x4,8 мм, ГОСТ 8240-97) и уголок 90x90x4 мм, сталь Ст3сп-5 (ГОСТ 16523-97), эмаль чёрная RAL 9005. Внутренняя обрешётка: брус 40x100 мм естественной влажности
	

	Кровля
	Цельная сварная, лист стальной гладкий г/к 0,7 мм, сварные швы обработаны битумной мастикой
	

	Наружная отделка
	Цветной профлист С-21, 0,5 мм, RAL 3005, кровельные саморезы в цвет профлиста
	

	Внутренняя отделка
	Стены: МДФ-панели. Потолок: ПВХ-панели
	

	Утепление
	Минеральная вата URSA 100 мм: пол, стены, потолок
	

	Пол и дно
	Пол: черновая доска 40x100 мм сплошным слоем по лагам 100x50 мм с шагом 650 мм, ОСБ 12 мм, линолеум коммерческий, плинтусы ПВХ. Дно: оцинкованный профлист С-8
	

	Окна (ПВХ)
	2 шт. 0,8x1,0 м, поворотно-откидные, двухкамерный стеклопакет. 1 шт. 1,8x1,0 м, глухое, двухкамерный стеклопакет. 1 шт. 2,0x2,0 м, глухое, однокамерный стеклопакет с форточкой для приёма документов. Расположение окон и дверей по схеме, окончательно согласуем
	

	Двери
	3 шт. входные металлические утеплённые 860x2050 мм, RAL 8017, врезной замок, глазок, наружная ручка
	

	Электрика
	Евро, в кабель-канале, распределительный щиток, автоматы, УЗО, розетки тройные 4 шт., под ключ
	

	Основание
	Блоки фундаментные ФБС 400x200x200 мм, 24 шт. Установка КПП на блоки строго по уровню. Просим указать, включены ли блоки в вашу цену
	


Схема планировки (ориентировочно, вид сверху, размеры в метрах, внутренние размеры приблизительные):
[image: Три отсека шириной 1,4 / 1,6 / 1,8 м]
3. Условия
-Объём работ: изготовление, доставка, разгрузка и установка КПП на подготовленные фундаментные блоки строго по уровню. Герметизация примыкания нижней обвязки к блокам уплотнительными материалами. Крепёж оцинкованный или с антикоррозийным покрытием.
-Ответственность: исполнитель отвечает за целостность конструкции при подъёме и установке.
-Качество: все материалы новые. Конструкция соответствует требованиям пожарной безопасности по техническому регламенту.
-Комплектность и документы: готовый к эксплуатации КПП, технический паспорт и гарантийный талон на каждое изделие, сертификаты соответствия или паспорта качества на материалы, акт приёма-передачи.
-Гарантия: не менее 12 месяцев с даты акта. Дефекты в гарантийный срок устраняются за счёт исполнителя.
-Приёмка: визуально и проверкой работы окон, дверей и электрики. При замечаниях составляется акт для их устранения.
4. Что указать в ответе
Достаточно ответа в свободной форме. Нам важны:
-цена за 1 шт. и за 2 шт. с НДС (или основание, если без НДС);
-разбивка: изготовление, доставка, разгрузка и установка, фундаментные блоки (если входят);
-срок изготовления и срок монтажа, минимальный объём заказа, условия оплаты;
-габариты и вес одного КПП для расчёта доставки и способ разгрузки (кран, манипулятор);
-срок действия предложения; если есть, фото или список выполненных аналогичных объектов.
Спасибо. Ждём ответ на rustams@airletter.ru.
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