Бытовкаа утепленная. 
Высота (внешняя): >= 2.4 < 2.6 М. Высота двери: >= 1.8 < 2 М. Длина (внешняя): >= 6 < 6.5 М. Количество внутренних (межкомнатных) дверей: 1. Количество обогревательных приборов: Больше 1 ШТ. Количество окон: 2. Количество осветительных приборов: Больше или равно 6 ШТ. Материал внутренней обшивки потолка: ДВП. Материал внутренней обшивки стен: ДВП. Материал кровли: Профилированный лист. Материал оконного блока: Поливинилхлорид. Материал пола: Дерево. Материал стен: Профилированный лист. 5 (Штука) Город Москва, проспект Балаклавский, дом 33 c 1-го по 15-й рабочий день c даты заключения контракта. 5 Материал утеплителя: Минеральная вата. Наличие внутренних (межкомнатных) дверей: Да. Наличие замка: Да. Наличие окон: Да. Расположение двери: С фасада. Тип двери: Распашная одностворчатая. Тип конструкции: Контейнерный. Тип окон: Поворотно-откидные. Толщина материала утеплителя: Равно 100 ММ. Ширина (внешняя): >= 2 < 2.5 М. Ширина двери: >= 0.8 < 1 М. Вид обогревательных приборов: Конвектор. Комплектация: Инженерные коммуникации электрофикацации. Материал напольного покрытия: Линолеум; ДСП. Противопожарное оборудование: Датчик дыма. Расположение окон: С фасада. Тип покрытия металлоконструкций: Цинкование.

количество – 5 штук
